R6 YAMAHA – BLACK & SILVER - 03 – 11

**SPACERS AND LOCATION**

**F1 LOC**

RIGHT FRONT - REAR - .225 A-6 FRONT – NONE

USES 10MM X 1.25 X 40MM BOLT

TOP LEFT NONE

LOWER LEFT .225 A-6

TOP RIGHT .500 B-3

LOWER RIGHT .300 A-8

SHIFTER SHAFT - -020

SHIFTER ROD MOTOR 1 ¾ LONG

HANDLE 3”

RIGHT FRONT MOTOR MOUNT LOCATION BOTTOM 3 HOLES

3/6/13 JM